1.安装虚拟机

参考链接：

https://blog.csdn.net/Chitanda\_Eru\_/article/details/116125581?spm=1001.2014.3001.5501

建议配置：1核CPU，2GB内存，50GB硬盘，网络：桥接模式（这样会让Windows、Linux和开发板处于同一网段）

2.安装完虚拟机后，需要安装一些编译的依赖包（依次执行命令）

sudo apt-get install aptitude -y

sudo aptitude install xutils-dev -y

sudo apt-get install bison flex libncurses5-dev build-essential -y

3.说明：3.0-适配是能正常启动Linux的内核，但是网络驱动有问题

2.6-适配是龙芯正在适配的内核，你先把3.0的内核先启动起来熟悉一下